|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  | Перечень закупаемых товаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | МНН | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки |
| 1 | Облучатель- рециркуляционный медицинский (пластиковый корпус) | Наружные поверхности рециркулятора выполнены из ударопрочного пластика а также ударопрочного, химически стойкого поликарбоната.  Габариты: 720×175×110 мм ± 5см  ;  Потребляемая мощность: не более 25 Вт;  Производительность: 60 м3/час;  Уровень шума: не более 40 Дб  Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 8000 часов.  Облучатели оснащены системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории(стерильные блоки, операционные, палаты роддомов)  Гарантия не менее 1 года. | шт. | 6 | 42000,00 | 252 000,00 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Ауэзова 174А |
| 2 | Гальванизатор | Аппарат разработан для профилактического и лечебного воздействия на организм пациента постоянным током (гальванизации) и проведения сеансов лекарственного электрофореза.  Технические данные: питание от сети, В/Гц: 220/50; потребляемая мощность, Вт: 11; максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА: 50; диапазон регулирования тока, мА: 0...5; 0...50; коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5; габаритные размеры, мм: 270х180х100±50мм; масса. кг: 2.5±1кг;  Комплект поставки: блок аппарата - 1 штука/комплект; паспорт аппарата - 1 штука/комплект; кабель электропитания - 1 штука/комплект; держатель электродов одноканальный - 1 штука/комплект; держатель электродов двухканальный - 1 штука/комплект; жгут резиновый - 1 штука/комплект; электрод свинцовый, мм: 165х500; предохранитель - 1 штука/комплект.  Гарантия не менее 1 года. | шт. | 1 | 97500,00 | 97500,00 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Ауэзова 174А |
| 3 | Отсасыватель медицинский (дренажный) | Предназначен для длительного ( до 5суток и более) отсасывания жидкости и газов из плевральной полости (дренаж).  Технические характеристики:  Задаваемый вакуум:2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 кПа;  Производительность по воде 2л/мин;  Производительность по воздуху 3л/мин;  Емкости для секрета- 2 стеклянные банки 1л;  Трубка отсоса- д 6мм, длина 2м;  Электропитание-230 В, 50Гц;  Потребляемая мощность-15Вт;  Габаритные размеры-255\*230\*270± 50мм;  Масса 3,8кг ±0,5кг  Гарантия не менее 1 года. | шт. | 1 | 320000,00 | 320000,00 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Ауэзова 174А |

Старшая мед.сестра Кузнецова О.В.

№ 1 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ХПА | Қысқаша сипаттамасы | өл. бірлігі | саны | өл.бірлігі үшін бағасы (ҚҚС) теңге | Жалпы соммасы  (ҚҚС) теңге | Тауар жеткізу орны | Жеткізу мерзімі |
| 1 | Гальванизатор | Аппараты, профилактикалық және пациенттің организміне тұрақты токпен емдік әсерін (гальванизации) және дәрілік электрофорез сеанстарын өткізуге әзірленді.  Техникалық деректер: қорек желісі, В/Гц: 220/50; тұтынылатын қуаты, Вт: 11; максималды ток тізбегіндегі науқастың жүктеме кезінде 500 Ом, мА: 50; реттеу диапазоны тоқ, мА: 0...5; 0...50; коэффициенті пульсация ток тізбегіндегі пациенттің, %: 0,5; габариттік көлемдер, мм: 270х180х100±50мм; массасы. кг: 2.5±1кг;  Жеткізу жиынтығы: блок, аппарат - 1 дана/жинақ; аппарат паспорты - 1 дана/жинақ; электрмен қоректендіру кабелі - 1 дана/жинақ; электродтарды ұстаушы - 1 дана/жинақ; қорғасын электродтарды ұстаушы-1 дана; электродтарды ұстаушы – дана/жиынтық;  ; резеңке жгут - 1 дана/жинақ; электрод қорғасын, мм: 165х500; сақтандырғыш - 1 дана/комплект  Кепілдік 1 жылдан кем емес. | Д. | 1 | 97500,00 | 97500,00 | СҚО,Петропал қ-сы Әуезов к-сі 174 А | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15күнтізбелік күн ішінде |
| 2 | Медициналық сорғы (дренажды). | Медициналық сорғы (дренажды).  сұйықтық пен газдардың ұзақ сору үшін арналған (5 тәулікке дейін және одан да көп).  **Техникалық ерекшілігі:**  Ұжымдық шарттық болуы міндетті емес вакуум:2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 кПа;  Су бойынша німділігі 2л/мин;  Ауа бойынша өнімділігі 3л/мин;  Құпиясыарналған ыдыстар -екі шыны банкалар:1л;  Сору түтігі –диаметрі 6мм, ұзындығы 2м;  Электрмен қоректендіру-230В, 50 Гц;  Габариті өлшемі-555\*230\*270мм±50мм;  Масасы 3,8 кг±0,5кг.  Кепілдік 1 жылдан кем емес. | Д. | 1 | 320000,00 | 320000,00 | СҚО,Петропал қ-сы Әуезов к-сі 174 А | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15күнтізбелік күн ішінде |
|  | (пласт корпус)  медициналық сəулелендіру рециркулятор құралы | Рециркулятордың сыртқы беті металдан сондай-ақ, соққыға төзімді, химиялық поликарбонаттан жасалған.  Габариттері: 720×175×110 мм;  Тұтынылатын қуаты: 25 Вт аспайтын  Өнімділігі: 60 м3/сағ  Шу деңгейі 40 Дб  дұрыс кезінде пайдалану орташа қызмет мерзімі күтім кемінде 8000 сағат  Сəулелендіру құралы 2 бактерицидті шамдармен жүйесімен, I санаттан бастап (стерильденген блоктар, операциялық палаталар перзентханалар) бөлме ауасын залалсыздандырады.  Кепілдік 1 жылдан кем емес. | Д. | 6 | 42000 | 252000,00 | СҚО,Петропал қ-сы Әуезов к-сі 174 А | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15күнтізбелік күн ішінде |

Аға медбике Кузнецова О.В.