|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  | Перечень закупаемых товаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | МНН | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки |
| 1 | Аппарат УВЧ | Аппарат УВЧ (двухрежимный) предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты в режиме непрерывной генерации и в режиме импульсной модуляции. Характкристики: 1) Частота высокочастотных колебаний - 27.120 ± 0,163МГц; 2)Выходная мощность ВТ - от 10 до 80; 3)Регулировка выходной мощности - 7 ступеней автоматическая; 4) Номинальное напряжение В - 220 ± 10%; 5)Частота сети переменного тока, Гц - 50 ± 5; 6) Время установления рабочего режима не более - 3 мин; 7) Класс по защите от поражения эл.током - 1 типа BF; 8) Мощность потребляемая из сети, ВА - не более 400; 9) Таймер, мин - от 1 до 30; 10) Габаритные размеры, мм - 350\*554\*355; 11) Масса аппарата - не более 25кг. | шт. | 1 | 595 000,00 | 595 000,00 | 16 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Ауэзова 174А |
| 3 | Шкаф сушильный с опорой | Шкаф предназначен для сушки и воздушной дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. Возможно применение для воздушной стерилизации при условии соблюдения необходимых режимов обработки (180 ºС, 1 ч или 160 ºС, 2 ч) и обеспечения контроля качества стерилизации в соответствии с установленным порядком организации и проведения контроля.  Технические характеристики: Шкаф комплектуется микропроцессорным блоком управления. Рабочая камера и лотки изготовлены из полированной нержавеющей стали. Поверхность шкафа окрашена долговечной и износостойкой порошковой краской. Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере – от +50 до +200°С. Потребляемая мощность – не более 1,35 кВт. Размеры рабочей камеры, 400х400х500 мм. Масса – не более 50 кг.В комплекте с опорой. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:  - ширина,700  - глубина,660  - высота,1380; Масса, кг, не более - 54 | шт. | 4 | 163720,00 | 654880,00 | 16 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Ауэзова 174А |

Старшая мед.сестра Кузнецова О.В.