|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  | Перечень закупаемых товаров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | МНН | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки |
| 1 | Аппарат УВЧ | Аппарат УВЧ (двухрежимный) предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты в режиме непрерывной генерации и в режиме импульсной модуляции. Характкристики:  1) Частота высокочастотных колебаний - 27.120 ± 0,163МГц; 2)Выходная мощность ВТ - 80;  3)Регулировка выходной мощности - 7 ступеней автоматическая; 4) Номинальное напряжение В - 220 ± 10%;  5)Частота сети переменного тока, Гц - 50 ± 5; 6) Время установления рабочего режима не более - 3 мин;  7) Длительность модулирующих импульсов, мкс- 100,400  8) Время работы при максимальной мощности, час- 6  9) Класс по защите от поражения эл.током - 1 типа BF;  10) Мощность потребляемая из сети, ВА - не более 500;  11) Таймер, мин - от 1 до 30;  12) Габаритные размеры, мм 545\*380\*300;  13) Масса аппарата - не более 25кг. | шт. | 1 | 900 000,00 | 900 000,00 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Ауэзова 174А |

Старшая мед.сестра Кузнецова О.В.

№ 1 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ХПА | Қысқаша сипаттамасы | өл. бірлігі | саны | өл.бірлігі үшін бағасы (ҚҚС) теңге | Жалпы соммасы  (ҚҚС) теңге | Тауар жеткізу орны | Жеткізу мерзімі |
| 1 | УВЧ аппараты | Аппарат УВЧ (екірежимді) жергілікті электр немесе магнитті ультражоғары жиілігі режимінде үздіксіз генерация режимінде және импульсті модуляция режимінде емдік әсер ету үшін арналған.  Сипаттамасы:  1) Жиілігі жоғары жиілікті тербеліс - 27.120 ± 0,163 МГц; 2)Шығу қуаты ВТ - 80-ге дейін;  3)шығу қуатын реттеу - 7 сатылы автоматты;  4) Номиналды кернеу, В - 220 ± 10%;  5)Жиілігі айнымалы ток, Гц - 50 ± 5;  6) Уақыт белгілеу жұмыс режимі - 3 мин;  7) модуляция импульстерінің ұзақтығы, мкс-100,400  8) ең жоғары қуат кезіндегі жұмыс уақыты, сағат-6  9) эл.токпен зақымдану - 1 типті BF  10) желіден тұтынылатын қуаты, ВА - 500-ден көп емес;  11) Таймер, мин - 1-ден 30;  12) Габариттік көлемдер, мм - 545\*380\*300;  13) аппараттың салмағы - 25кг. |  | 1 | 900 000,00 | 900 000,00 | СҚО,Петропал қ-сы Әуезов к-сі 174 А | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15күнтізбелік күн ішінде |

Аға медбике Кузнецова О.В.